interface wlan-ap0

ipunnumbered Vlan1

service-module wlan-ap 0 session

dotl1 ssid WIFI

authencation open

authencation key-management wpa

wpa-psk ascii 0 ciscocisco

guest-mode

int Dotl1Radio0

encription made ciphers aes-ccm

ssid WIFI

# Для выхода из режима ap сделайте следующее

# ctrl + shift + 6

# x

# disconnect 1